Druckverlust 7.0 fuer Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7

(c)2010 Software-Factory Norbert Schmitz
        Am Moenchhof 7a
        D-67105 Schifferstadt Germany
	Tel. +49 6235 / 95 20 14
	Fax  +49 6235 / 95 20 15
	E-Mail: info@software-factory.de
Internet: http://www.software-factory.de
	  http://www.druckverlust.de		


Programmbeschreibung:
---------------------
Druckverlust 7.0 für Windows berechnet durch Reibung verursachte Druckverluste von strömenden Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen im laminaren und turbulenten Bereich; zusätzliche Berechnungsmöglichkeit von Druckänderungen, die durch geodätische Höhe (Rohrleitung verläuft nach oben) und durch Änderung der Bewegungsenergie verursacht werden.
Außer den Druckverlusten in einfachen Rohrleitungen können auch Druckverluste bedingt durch Rohrleitungselemente (Richtungsänderungen etc.) und durch verschiedene Armaturen (Ventile, Dehnungsausgleicher etc.) berechnet werden (Liste der berechenbaren Rohrleitungselemente siehe unten). Die einzelnen Elemente können beliebig kombiniert und so der Gesamtdruckverlust berechnet werden. 
Zur Druckverlustberechnung werden Daten über die Rohrleitungen (Rauhigkeiten) und auch Daten über die Fördermedien (Dichte, Viskosität) benötigt. Für gängige Rohrleitungen und viele Flüssigkeiten und Gase und auch Mischungen können diese Daten aus mehreren im Programm enthaltenen Datenbanken direkt übernommen werden. Eine benutzerdefinierte Datenbank bietet dem Anwender die Möglichkeit, Stoffdaten von eigenen Medien innerhalb des Programms zu speichern und bei Bedarf abzurufen.

Weitere Funktionen von Druckverlust:

Datenbank Norm-Teile (EN/ISO/DIN/ASME/ANSI)
Abmessungen und Innendurchmesser von 
- Kreisrohren
- Rechteckrohren
- Rohrbögen
- Reduzierungen
- Erweiterungen
- T-Stücken

Stoffdatenbank und Stoffdaten-Berechnung (Dichte, Viskosität)
- Wasser und Wasserdampfberechnung nach Industriestandard IAPWS-IF 97 (alle Zustände im Bereich von 0 bis 900 °C und von 0 bis 1000 bar berechenbar)
- Stoffdaten trockene Luft, feuchte Luft und Luft im Sättigungszustand
- Stoffdaten Sonstige Flüssigkeiten und Gase: Außer den Stoffdaten, die als Messwerte vorliegen, können über 300 gasförmige und flüssige Stoffe bei beliebigen Temperaturen und Drücken berechnet werden. Mischungen dieser Stoffe sind ebenfalls berechenbar
- Kältemittel-Berechnung bei beliebigem Druck und Temperatur
- Berechnung wässriger Lösungen und von Lösungen mehrerer Stoffe
- Berechnung  von Wärmeträgerölen
- Berechnung von Kühlsolen
- Flexible User-Datenbank für Fördermedien, vom Anwender beliebig erweiterbar
- Automatische Aktualisierung von Gas-Stoffdaten nach jedem berechneten Rohrleitungselement

Weitere Berechnungsmöglichkeiten
- Pumpen-Schnellauslegung 
- Berechnung des Druckverlustes in Abhängigkeit vom Volumenstrom (Anzeige und Ausdruck der Kennlinie) 
- Gerinne-Berechnung und Gerinne-Auslegung nach Manning-Strickler
- Ausfluss-Berechnungen bei konstantem und sinkendem Flüssigkeitsspiegel
- Drosselblende-Auslegung
- Berechnung einer wirtschaftlichen Rohrnennweite bei gegebenem Förderstrom 
- NPSH-Berechnung mit integrierter Datenbank der benötigten Stoffdaten (Dampfdruck, Dichte) 
- Rohrleitungsinhalts- und Füllzeit-Berechnung des gesamten Projektes oder eines Teilprojektes 
- Umrechnung von Volumenstrom in Strömungsgeschwindigkeit und umgekehrt bei gegebenem Rohrdurchmesser 
- Umrechnung von Norm-m3 in Betriebs-m3 
- Umrechnung kv-Wert in Zeta-Wert
- Umrechnung von Cv-Wert in Zeta-Wert

Sonstiges
- Eingabe und Ausgabe der Daten in beliebig wählbaren Maßeinheiten 
- Flexible User-Datenbank für Zeta-Werte, vom Anwender beliebig erweiterbar 
- Möglichkeiten des Speicherns und Ladens von Projektdateien
- Flexibel handhabbare Berechnungstabelle und Diagramm
- Druckvorschau und Exportfunktion mit vielen Formatierungsmöglichkeiten von Tabelle und Diagramm
- Sprache einstellbar (deutsch/englisch)

Druckverlust berechnet Druckverluste von folgenden Rohrleitungselementen:

Irreversible Druckverluste (durch Reibung, Verwirbelungen, Strömungsablösung):
Gerade Rohre	Kreisrohr, Rechteckrohr, Kreisring, Kanal, Wellrohr, Sonstige Form
Rohreinläufe	Kantiger Einlauf, abgerundeter Einlauf, kantiger EL unter Winkel, weit vorstehend kantiger EL
Querschnittsveränderungen	Sprungartige und allmähliche Rohrerweiterung, sprungartige und allmähliche Rohrverengung
Rohrumlenkungen	Kreiskrümmer, Segmentkrümmer, Graugusskrümmer, Rechteckkrümmer, Kniestück kreisförmig, Kniestück, rechteckig
Rohrverzweigungen	T-Stück scharfkantig, T-Stück kugelförmig, T-Stück abgerundet, Boden gerade, T-Stück kugelfö. Hals abgerundet, Abzweigstück Stromtrennung, Abzweigstück Stromvereinigung, Hosenrohr gerade, Hosenrohre gekrümmt
Dehnungsausgleicher	Wellrohrkompensator, Lyrabogen, U-Bogen
Absperr- und Regelorgane	Geradsitzventil, Schrägsitzventil, Eckventil, Schieber, Hahn, Klappe
Rückschlagarmaturen	Rückschlagventil Geradsitz, Rückschlagventil Schrägsitz, Rückschlagklappe
Drosselgeräte	Normblende, Blende scharfkantig, Blende rundkantig, Lochscheibe, Normdüse, Langradiusdüse, Normventuridüse
Lochplatten	Lochplatte dünn Kreisrohr, Lochplatte dünn Rechteckrohr, Lochplatte dick Kreisrohr, Lochplatte dick Rechteckrohr
Siebe und Gitter	Metallgitter Kreisrohr, Metallgitter Rechteckrohr, Drahtsieb, Kreisrohr, Drahtsieb Rechteckrohr, Doppelgitter Rundrohr, Doppelgitter Rechteckrohr, Schmutzfänger Y-Form, Siebkorbfilter, Hutsieb
Zeta-Werte	Zeta-Werte Kreisrohr und Rechteckrohr

Reversible Druckänerungen (durch geodätische Höhe und durch Änderung der Bewegungsenergie)
Reversible Druckänderungen	Höhenunterschied, Dynamische Druckänderung Kreisrohr und Rechteckrohr	


Systemvoraussetzungen:
----------------------
PC mit Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7


Preis fuer die Vollversion:
---------------------------
Die aktuellen Preise finden Sie in unserem Web-Shop www.software-factory.de/shop.html.